附件1

“十三五”能耗总量和强度“双控”目标

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地区 | 能耗强度降低目标（%） | 能耗增量控制目标  （万吨标准煤） |
| 全市 | 10 | 170 |
| 蕉城（含东侨） | 6 | 26 |
| 福安 | 12 | 75 |
| 福鼎 | 10 | 28 |
| 霞浦 | 6 | 8 |
| 古田 | 6 | 13 |
| 屏南 | 12 | 5 |
| 寿宁 | 12 | 5 |
| 周宁 | 12 | 5 |
| 柘荣 | 10 | 5 |

附件2

“十三五”主要行业和领域节能指标

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 指 标 | 单 位 | 2020年  目标值 |
| 工业： |  |  |
| 单位工业增加值（规模以上）能耗下降 | % | 10 |
| 火电供电煤耗 | 克标准煤／千瓦时 | 306 |
| 水泥熟料综合能耗 | 千克标准煤／吨 | 105 |
| 吨钢综合能耗 | 千克标准煤／吨 | 560 |
| 纸及纸板综合能耗 | 千克标准煤／吨 | 480 |
| 建筑： |  |  |
| 城镇公共建筑节能完成改造面积 | 万平方米 | 4 |
| 城镇新建绿色建筑标准执行率 | % | 50 |
| 交通运输： |  |  |
| 营运客车单位运输周转量能耗下降率 | % | 2.1 |
| 营运货车单位运输周转量能耗下降率 | % | 6.8 |
| 营运船舶单位运输周转量能耗下降率 | % | 6 |
| 公共机构： |  |  |
| 公共机构单位建筑面积能耗下降 | % | 10 |
| 公共机构人均能耗下降 | % | 11 |

附件3

“十三五”各地化学需氧量排放总量控制计划

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地区 | 2015年排放量  （吨） | 2020年减排  比例（%） | 2020年重点工程减排量（吨） |
| 全市 | 41584.8 | 4.3 | 1710 |
| 蕉城(含东侨） | 9409.1 | 4.5 | 730(其中东侨150） |
| 福安 | 8684.7 | 4.5 | 580 |
| 福鼎 | 7017.6 | 4.3 | 300 |
| 霞浦 | 6273.7 | 4.4 | 300 |
| 古田 | 4170.9 | 4.4 | 260 |
| 屏南 | 1445.9 | 4.3 | 58 |
| 寿宁 | 2183.6 | 4.3 | 130 |
| 周宁 | 1358.4 | 4.2 | 40 |
| 柘荣 | 1040.9 | 4.3 | 70 |

附件4

“十三五”各地氨氮排放总量控制计划

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地区 | 2015年排放量  （吨） | 2020年减排  比例（%） | 2020年重点工程减排量（吨） |
| 全市 | 8306.6 | 3.7 | 290 |
| 蕉城(含东侨） | 2152 | 3.7 | 70（东侨20） |
| 福安 | 1697.9 | 3.8 | 70 |
| 福鼎 | 1262.7 | 3.7 | 45 |
| 霞浦 | 1792.3 | 3.7 | 60 |
| 古田 | 576.8 | 3.7 | 30 |
| 屏南 | 207 | 3.7 | 8 |
| 寿宁 | 284.5 | 3.7 | 20 |
| 周宁 | 165.4 | 3.6 | 5 |
| 柘荣 | 168 | 3.7 | 7 |

附件5

“十三五”各地二氧化硫总量控制计划

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地区 | 2015年排放量  （吨） | 2020年减排  比例（%） | 2020年重点工程减排量（吨） |
| 全市 | 18791.1 | -- | 3730 |
| 蕉城(含东侨） | 918 | -- |  |
| 福安 | 8892.8 | -- | 1330 |
| 福鼎 | 6029.5 | -- | 2870 |
| 霞浦 | 1333.5 | -- | 252 |
| 古田 | 663.3 | -- |  |
| 屏南 | 394.3 | -- |  |
| 寿宁 | 144.3 | -- |  |
| 周宁 | 314 | -- |  |
| 柘荣 | 101.3 | -- |  |

附件6

“十三五”各地氮氧化物总量控制计划

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地区 | 2015年排放量  （吨） | 2020年减排  比例（%） | 2020年重点工程减排量（吨） |
| 全市 | 20415.3 | -- | 5900 |
| 蕉城(含东侨） | 487.5 | -- |  |
| 福安 | 13527.3 | -- | 5880 |
| 福鼎 | 896.2 | -- | 657 |
| 霞浦 | 230.8 | -- | 57 |
| 古田 | 160.4 | -- |  |
| 屏南 | 77.3 | -- |  |
| 寿宁 | 47.5 | -- |  |
| 周宁 | 73.9 | -- |  |
| 柘荣 | 22.4 | -- |  |